**ANEXO N°01**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ORGÁNICA/AREA USUARIA.** | **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS** |
| **ACTIVIDAD DEL POI.** | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.” |
| **META O SEC. FUNC:** | 043-2022 |

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**.

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACION DE REDES.

1. **FINALIDAD PUBLICA.**

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACION DE REDES. PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

1. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.**

**OBJETIVO GENERAL:** ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACION DE REDES., para continuar con la ejecución física del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

**OBJETIVO ESPECIFICO:** ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACION DE REDES., para realizar instalaciones en el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DENOMINACION DEL BIEN.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS.** |
| 1 | Cinta aislante | unidad | 50 | Color blanco  3M 1700 |
| 2 | Fulminantes | cajas | 15 | Fulminantes cajas de 100 unidades.  Categoría 3. |
| 3 | Clavo de acero | Caja | 15 | Clavo de acero para fulminante.  Cajas de 100 unidades.  1 pulgada. |
| 4 | Cinta velcro | Metros | 200 | 70% nylon y 30% poliéster  1 Pul (2 1/2cm) (par) |
| 5 | Taladro | Unidad | 2 | - Rotomartillo Sds Plus 20v  - Energía de impacto (EPTA): 3 J.  - Velocidad sin carga: 0-1165 rpm.  - Impacto por minuto: 0-4300 ipm. |
| 6 | Wincha | Unidad | 2 | Wincha pasacables  50 a 60 metros  Material de la wincha acero |
| 7 | Cintillo | Unidad | 100 | Cintillo de 40 cm  Organizador Bridas Nylon Pc 2.5x400 mm |
| 8 | Caja rectangular | Unidad | 50 | Material metal  Medidas 10x5 cm  Para tubo ¾ sap. |
| 9 | Tubo ¾ SAP | Unidad | 200 | Tobo de ¾  Categoría SAP – pesado  26.5mm x 300mm |
| 10 | Curvas ¾ SAP | Unidad | 150 | Tobo de ¾  Categoría SAP – pesado  90 grados. |
| 11 | Cinta Masking Tape | Unidad | 20 | 36mm x36 mm 1 1/2 x40 yd |
| 12 | Cuchilla Cutter | Unidad | 4 | - Fuerte construcción metálica  - Cambio automático de navaja  - Incluye 5 cuchillas  - Cuchillas fabricadas en acero SK 4  - Seguro automático  - Dos veces durables que las de acero al carbono  - Cuchilla blade 18 mm |
| 13 | Cable de poder de 90° | Unidad | 15 | Cable Poder Ups/pc Macho Hembra de 90°  Medida entre 1.30 Mts y 1.80 Mts |
| 14 | Cable de poder | Unidad | 30 | Cable Poder Ups Macho Hembra  Medida entre 1.30 Mts y 1.80 Mts IEC 320 C13 a C14. |
| 15 | Pilas AA recargable | Unidad | 12 | pilas AA de 2000 mAh o mayor  Tipo de pila: AA  Tipo de batería: Recargable  Composición química: High Capacity NiMH  Voltaje: 1.2 V |
| 16 | Wincha métrica | Unidad | 2 | -LONGITUD: 8 M (26 FT)  -ANCHO DE LA CINTA: 25 MM (1")  -ESPESOR: 0.12 MM |

1. **REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES.**

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

1. **ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.**

NO APLICA.

1. **GARANTÍA COMERCIAL.**

NO APLICA.

1. **PRESTACIONES ACCESORIAS.**

NO APLICA.

1. **TRANSPORTE.**

NO APLICA.

1. **REQUISITOS DEL PROVEEDOR.**

* El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contratar con el estado.
* El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).

1. **LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN.**

**LUGAR:** EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SABADO DE 08:00AM HASTA 11:30 AM.

REFERENCIA: CALLE GARCILAZO S/N, CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

**PLAZO**: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 15 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

1. **RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD.**

**A) RECEPCIÓN:** La recepción de los bienes será a cargo del responsable del almacén y especialista en instalaciones especiales, previa supervisión del residente de obra.

**B) CONFORMIDAD:** El informe de conformidad será emitida por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

1. **FORMA DE PAGO.**

El pago será único en su totalidad, después de realizada la entrega de los bienes, con el V°B° del Supervisor de Obra e informe de Conformidad del Residente de Obra.

1. **RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

1. **PENALIDAD.**

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según **DIRECTIVA Nº01-2019-GRAP/GG.** hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

1. **ANEXOS.**

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso Para Proveedores Y Terceros