**ANEXO N°01**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ORGÁNICA/AREA USUARIA.** | **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS** |
| **ACTIVIDAD DEL POI.** | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.” |
| **META O SEC. FUNC:** | 043-2022 |

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**.

ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ACABADOS PARTE ARQUITECTURA – HERRAMIENTAS E INSUMOS DE PINTURA

1. **FINALIDAD PUBLICA.**

ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ACABADOS PARTE ARQUITECTURA – TEMPLE FINO, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE PINTURA PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

1. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.**

**OBJETIVO GENERAL:** ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ACABADOS PARTE ARQUITECTURA – TEMPLE FINO, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE PINTURA, para continuar con la ejecución física del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

**OBJETIVO ESPECIFICO:** ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ACABADOS PARTE ARQUITECTURA – TEMPLE FINO, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE PINTURA, para realizar trabajos de acabados parte arquitectura de la infraestructura del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DENOMINACION DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.** |
| 01 | TEMPLE FINO A BASE DE RESINA LATEX ACRILICA, BOLSA X 25 KILOS | BOLSA | 100 | * Descripción: Mejora la apariencia de tus paredes y techos interiores. Gracias a sus características, te permite blanquear, empastar e imprimar paredes y cielos rasos dejando un acabo fino. ​ * Acabado: Mate * Color: Blanco * Componentes: Uno * Sólidos en volumen: 50% ± 2% * Número de capas: Una o dos * Rendimiento teórico: 3 – 4 m2/ Kg. * Peso por galón: 6.8 ± 0.2 Kg. * Diluyente: Agua potable |
| 02 | IMPRIMANTE EN BALDE X 5 GALONES | GALON | 100 | * Color blanco, a base de resina látex acrílica estirenada. de buena calidad. * Imprimante de buen poder de relleno sobre superficies de concreto nuevo. * Observaciones No contiene mercurio ni plomo. * Rendimiento 53 m2 * Peso: 21.4 kg * Tiempo de secado: 4 h * Uso: Para superficies de concreto. * La presentación será en balde por 5 galones. |
| 03 | PASTA MURAL | GALON | 150 | * Color blanco, a base de resina acrílica * Imprimante de buen poder de relleno sobre superficies de concreto nuevo. * Rendimiento 15 m2/ galón * Peso: 6.04 kg * Tiempo de secado: 1 h * Uso: Para superficies de concreto. * La presentación será en balde por 5 galones. |
| 04 | RODILLO ANTIGOTEOS | UND | 30 | * Tipo: Rodillo anti goteos * Ancho: 9” * Material: Poliacrílico * Material de Mango: Polipropileno * Proporciona un mejor acabado. * Para superficies lisas extensas. |
| 05 | CINTA MASKING UV 3/4'' x 50M | UND | 30 | * Uso: Cinta Masking Tape resistente a rayos UV, diseñada especialmente para trabajos de pintura en exteriores. * Ancho: 3/4'' * Largo: 50 m * Material: Papel / Adhesivos |
| 06 | YESO CERÁMICO | KG | 50 | * Tipo: Yeso cerámico * Color: Blanco * Material: Cerámica * Uso: Para preparación de moldes, reproducción de estructuras y otras aplicaciones en construcción. Complemento en obras. Para resanar y reparar. |
| 07 | TALCO INDUSTRIAL | KG | 15 | * Polvo inorgánico blanco, Talco para la construcción. * Uso: Usado en la industria de la cerámica, muebles, insecticidas y pinturas. |
| 08 | CUTTER GRANDE | UND | 24 | * Cuchilla hecha en acero * Base Plástica * Sistema retráctil de seguridad * Largo: 15 a 17 cm |
| 09 | FILM 50 CM DE 4.5 KG | UND | 24 | * Ancho: 50 cm * Peso: 4.5 kg * Color: Transparente * Buena retención, brillo, adherencia y transparencia. Su calidad y resistencia mecánica, permiten un embalaje firme y estable tanto para el almacenaje, como para el transporte del producto. |
| 10 | LIJA CIRCULAR PARA MAQUINA LIJADORA ZL-225D N° 180 | UND | 250 | * De buena calidad. * N° 180 diámetro 9”, uso pared, madera y metales. |
| 11 | LIJA N° 180 | UND | 200 | * Para lijado en seco al corindón, resistente al agua. * Para pared, pintura y masilla. * Abrasivo: óxido de aluminio * Aglomerante: resina/resina flexible |
| 12 | LIJA N° 100 | UND | 200 | * Para lijado en seco al corindón, resistente al agua. * Para pared, pintura y masilla. * Abrasivo: óxido de aluminio * Aglomerante: resina/resina flexible |
| 13 | LIJA N° 60 | UND | 200 | * Para lijado en seco al corindón, resistente al agua. * Para pared, pintura y masilla. * Abrasivo: óxido de aluminio * Aglomerante: resina/resina flexible |

1. **REGLAMENTOS TÉCNICOS.**

NO APLICA.

1. **ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.**

NO APLICA.

1. **GARANTÍA COMERCIAL.**

NO APLICA.

1. **PRESTACIONES ACCESORIAS.**

NO APLICA.

1. **TRANSPORTE.**

NO APLICA.

1. **REQUISITOS DEL PROVEEDOR.**

* El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contratar con el estado.
* El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).

1. **LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN.**

**LUGAR:** EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SABADO DE 08:00AM HASTA 11:30 AM.

REFERENCIA: CALLE GARCILAZO S/N, CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

**PLAZO**: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 07 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS HA PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

1. **RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD.**

**A) RECEPCIÓN:** La recepción de los bienes será a cargo del responsable del almacén y especialista en arquitectura, previa supervisión del residente de obra.

**B) CONFORMIDAD:** El informe de conformidad será emitida por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

1. **FORMA DE PAGO.**

El pago será único en su totalidad, después de realizada la entrega de los bienes, con el V°B° del Supervisor de Obra e informe de Conformidad del Residente de Obra.

1. **RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

1. **PENALIDAD.**

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según **DIRECTIVA Nº01-2019-GRAP/GG.** hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

|  |  |
| --- | --- |
| PENALIDAD= | 0.10 x monto. |
| 0.40 x plazo en días calendarios |

1. **ANEXOS.**

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso Para Proveedores Y Terceros.