**ANEXO N°01**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ORGÁNICA/AREA USUARIA.** | **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS** |
| **ACTIVIDAD DEL POI.** | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.” |
| **META O SEC. FUNC:** | 043-2022 |

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**.

ADQUISICIÓN – PINTURA ESMALTE Y PINTURA DE ALTO TRANSITO.

1. **FINALIDAD PUBLICA.**

ADQUISICIÓN – PINTURA ESMALTE Y PINTURA DE ALTO TRANSITO, PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

1. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.**

**OBJETIVO GENERAL:** ADQUISICIÓN – PINTURA ESMALTE Y PINTURA DE ALTO TRANSITO, para que de esta manera continuar con la ejecución física del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

**OBJETIVO ESPECIFICO:** ADQUISICIÓN – PINTURA ESMALTE Y PINTURA DE ALTO TRANSITO, para realizar trabajos de acabados, parte arquitectura de la infraestructura del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DENOMINACION DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.** |
| 01 | PINTURA ESMALTE A BASE DE RESINA ALQUIDICA, QUE SE DILUYE EN THINNER, COLOR PANTONE 000C, BALDE POR 1 GALON | GALON | 44 | Características:   * + Tipo: Esmalte   + Acabado: Brillante   + Color: PANTONE 000C   + Lavabilidad: Alta   + Presentación: Balde x 1 GALON   + Uso: Para interior y exterior   + Base Diluyente: Thinner acrílico   + Rendimiento: 41-45 m2/GALON |
| 02 | PINTURA ESMALTE A BASE DE RESINA ALQUIDICA, QUE SE DILUYE EN THINNER, COLOR PANTONE 7401C, BALDE POR 1 GALON | GALON | 4 | Características:   * + Tipo: Esmalte   + Acabado: Brillante   + Color: PANTONE 7401C   + Lavabilidad: Alta   + Presentación: Balde x 1 GALON   + Uso: Para interior y exterior   + Base Diluyente: Thinner acrílico   Rendimiento: 41-45 m2 |
| 03 | PINTURA VIAL A BASE DE RESINA ACRILICA, QUE SE DILUYE EN AGUA, COLOR BLANCO, BALDE POR 1 GALON | GALON | 95 | Características:   * + Tipo: Acrílico   + Acabado: Satinado   + Color: BLANCO   + Presentación: Balde x 1 GALON   + Uso: losas deportivas y señalizaciones donde hay tráfico peatonal   + Base Diluyente: Agua   + Rendimiento: 111 - 115 (franja de 10 cm)   11 m2/GALON |
| 04 | PINTURA VIAL A BASE DE RESINA ACRILICA, QUE SE DILUYE EN AGUA, COLOR AZUL ULTRAMAR, BALDE POR 1 GALON | GALON | 86 | Características:   * + Tipo: Acrílico   + Acabado: Satinado   + Color: AZUL ULTRAMAR   + Presentación: Balde x 1 GALON   + Uso: losas deportivas y señalizaciones donde hay tráfico peatonal   + Base Diluyente: Agua   + Rendimiento: 111 - 115 (franja de 10 cm)   11 m2/GALON |
| 05 | PINTURA VIAL A BASE DE RESINA ACRILICA, QUE SE DILUYE EN AGUA, COLOR VERDE TENIS, BALDE POR 1 GALON | GALON | 38 | Características:   * + Tipo: Acrílico   + Acabado: Satinado   + Color: VERDE TENIS   + Presentación: Balde x 1 GALON   + Uso: losas deportivas y señalizaciones donde hay tráfico peatonal   + Base Diluyente: Agua   + Rendimiento: 111 - 115 (franja de 10 cm)   11 m2/GALON |

1. **REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES.**

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

1. **ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.**

NO APLICA.

1. **GARANTÍA COMERCIAL.**

NO APLICA.

1. **PRESTACIONES ACCESORIAS.**

NO APLICA.

1. **TRANSPORTE.**

NO APLICA.

1. **REQUISITOS DEL PROVEEDOR.**

* El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contratar con el estado.
* El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).

1. **LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN.**

**LUGAR:** EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SABADO DE 08:00AM HASTA 11:30 AM.

REFERENCIA: CALLE GARCILAZO S/N, CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

**PLAZO**: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 15 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS HA PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

1. **RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD.**

**A) RECEPCIÓN:** La recepción de los bienes será a cargo del responsable del almacén y especialista en arquitectura, previa supervisión del residente de obra.

**B) CONFORMIDAD:** El informe de conformidad será emitida por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

1. **FORMA DE PAGO.**

El pago será único en su totalidad, después de realizada la entrega de los bienes, con el V°B° del Supervisor de Obra e informe de Conformidad del Residente de Obra.

1. **RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

1. **PENALIDAD.**

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según **DIRECTIVA Nº01-2019-GRAP/GG.** hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

|  |  |
| --- | --- |
| PENALIDAD= | 0.10 x monto. |
| 0.40 x plazo en días calendarios |

1. **ANEXOS.**

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso Para Proveedores Y Terceros.