**ANEXO N°01**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ORGÁNICA/AREA USUARIA.** | **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS** |
| **ACTIVIDAD DEL POI.** | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.” |
| **META O SEC. FUNC:** | 043-2022 |

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**.

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS.

1. **FINALIDAD PUBLICA.**

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS. PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

1. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.**

**OBJETIVO GENERAL:** ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS para continuar con la ejecución física del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

**OBJETIVO ESPECIFICO:** ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS para realizar instalaciones en el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DENOMINACION DEL BIEN.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS.** |
| 1 | Horno microondas | Unidad | 5 | • Programas automáticos de descongelación=Descongelamiento por Peso y Tiempo  • Luz interior=Sí  • Bandeja giratoria=SÍ  • Bloqueo de seguridad=SÍ  • Reloj=Si  • Capacidad (L)=32 o mayor  • Potencia (W)=entre 1500 y 2000  • Niveles de potencia=5 como mínimo  • Panel de control=Digital  • Funciones=Modo Eco. Desodorización |
| 2 | Horno rotativo industrial | Unidad | 1 | * Medidas exteriores: 1.0 m largo x 0.75m alto x 0.80m ancho, medidas aproximadas. * Medidas interiores: 0.80m largo x alto 0.60 m x 0.50m ancho. Medidas aproximadas * Exterior e interior en acero inoxidable mate calidad 304-2B * Aislamiento de lana de vidrio. * Cristal templado en la puerta. * Soportes para 4 niveles de rejilla. * Incluye solo 2 rejillas de fierro pintado con pintura electrostática en polvo al horno. * Sistema a gas de Baja presión con quemador. * Temperatura de 0° a 300° C. * Base con ladrillos refractarios y cubierta de acero. * Control con interruptor de iluminación interior y termostato para regular temperatura. * Estructura de soporte de fierro pintado con pintura electrostática en polvo al horno. Altura con estructura: 1.50m * Iluminación Interior * 04 bandejas |
| 3 | Refrigeradora 680 L | Unidad | 3 | • Bruto para congelador (litros) 292  • Bruto para conservador (litros) 489  • Neto total (litros) 685  • Neto para congelador (litros) 206  • Neto para conservador (litros) 479  • Dispensador con filtro de agua Sí  • Tipo de pantalla Exterior, HUB LCD |
| 4 | TV 85 pulgadas | Unidad | 2 | • Procesador QUAD CORE o superior  • Pulgadas 85. Smart  • Frecuencia y Tecnología Frecuencia: 1500 Hz PQI mínimo  • alto Contraste  • Entradas de USB x 2 (USB Grabador)  • Entradas de HDMI x 3  • Incluye rack para su instalación. |
| 5 | TV de 49" Incl. Rack | Unidad | 6 | • Procesador QUAD CORE o superior  • Pulgadas 49. Smart  • Frecuencia y Tecnología Frecuencia: 1500 Hz PQI mínimo  • alto Contraste  • Entradas de USB x 2 (USB Grabador)  • Entradas de HDMI x 3  • Incluye rack para su instalación. |

1. **REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES.**

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

1. **ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.**

NO APLICA.

1. **GARANTÍA COMERCIAL.**

NO APLICA.

1. **PRESTACIONES ACCESORIAS.**

NO APLICA.

1. **TRANSPORTE.**

NO APLICA.

1. **REQUISITOS DEL PROVEEDOR.**

* El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contratar con el estado.
* El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).

1. **LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN.**

**LUGAR:** EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SABADO DE 08:00AM HASTA 11:30 AM.

REFERENCIA: CALLE GARCILAZO S/N, CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

**PLAZO**: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 25 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

1. **RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD.**

**A) RECEPCIÓN:** La recepción de los bienes será a cargo del responsable del almacén y especialista en instalaciones especiales, previa supervisión del residente de obra.

**B) CONFORMIDAD:** El informe de conformidad será emitida por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

1. **FORMA DE PAGO.**

El pago será único en su totalidad, después de realizada la entrega de los bienes, con el V°B° del Supervisor de Obra e informe de Conformidad del Residente de Obra.

1. **RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

1. **PENALIDAD.**

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según **DIRECTIVA Nº01-2019-GRAP/GG.** hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

1. **ANEXOS.**

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso Para Proveedores Y Terceros