**ANEXO N°01**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ORGÁNICA/AREA USUARIA.** | **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS** |
| **ACTIVIDAD DEL POI.** | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.” |
| **META O SEC. FUNC:** | 043-2022 |

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**.

ADQUISICIÓN DE **BANCOS DE MADERA Y METAL.**

1. **FINALIDAD PUBLICA.**

ADQUISICIÓN DE **BANCOS DE MADERA Y METAL** PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

1. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.**

**OBJETIVO GENERAL:** ADQUISICIÓN DE **BANCOS DE MADERA Y METAL** para continuar con la ejecución física del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

**OBJETIVO ESPECIFICO:** ADQUISICIÓN DE **BANCOS DE MADERA Y METAL** para continuar con la implementación del componente equipamiento y mobiliario en el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DENOMINACION DEL BIEN.** | **UNIDADMEDIDA** | **Cant.** | **DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS.** |
| 1 | Banca para vestuario | Unidad | 30 | Banca de madera y metal para vestuarios  Armazón en metal con tubo Galvanizado de 1.0 pulgada cuadrado pesado 1,5 mm de espesor o mayor.  Las uniones deberán de ser soldadas en su totalidad, las uniones deberán de estar en el mismo plano para evitar imperfecciones.  Las rejillas interiores deberán de ser tubo circular pesado de mínimo de ¾ de pulgada Galvanizado pesado de 1.5mm o 2,0mm formado por 05 secciones de ancho por 02 secciones de profundidad.  Pintura: Base zincromato a dos manos, Pintura de dos manos.  La estructura de metal de color blanco humo.  Los tubos de metal deberán de cumplir con la norma SSTM A500 de fabricación y acero deberá de cumplir con la norma ASTM A653 mínimamente.  Soldadura: Usar electrodo e6011, diámetro 1/8” o superior.  Terminales de las patas de material antideslizante.  Asientos de madera de 01 pulgada de espesor como mínimo color natural laqueado o barnizado.  El asiento deberá de estar compuesto por 4 secciones de madera AGUANO de 2.5 pulgadas como mínimo, alisado en los extremos para evitar daños.  Las secciones de las maderas deberán de estar sujetas con tornillos con cabeza liza.  Alto: 40 Centímetros mínimo.  Ancho: 80 Centímetros mínimo.  Fondo: 30 Centímetros mínimo.  Asiento: 30 x 80 Centímetros mínimo. |
| 2 | Banca para camerinos | Unidad | 06 | Banca de madera y metal para vestuarios  Armazón en metal con tubo Galvanizado de 1.0 pulgada cuadrado pesado 1,5 mm de espesor o mayor.  Las uniones deberán de ser soldadas en su totalidad, las uniones deberán de estar en el mismo plano para evitar imperfecciones.  Las rejillas interiores deberán de ser tubo circular pesado de mínimo de ¾ de pulgada Galvanizado pesado de 1.5mm o 2,0mm formado por 05 secciones de ancho por 02 secciones de profundidad.  Pintura: Base zincromato a dos manos, Pintura de dos manos.  La estructura de metal de color blanco humo.  Los tubos de metal deberán de cumplir con la norma SSTM A500 de fabricación y acero deberá de cumplir con la norma ASTM A653 mínimamente.  Soldadura: Usar electrodo e6011, diámetro 1/8” o superior.  Terminales de las patas de material antideslizante.  Asientos de madera de 01 pulgada de espesor como mínimo color natural laqueado o barnizado.  El asiento deberá de estar compuesto por 4 secciones de madera AGUANO de 2.5 pulgadas como mínimo, alisado en los extremos para evitar daños.  Las secciones de ls maderas deberán de estar sujetas con tornillos con cabeza liza.  Alto: 40 Centímetros mínimo.  Ancho: 60 Centímetros mínimo.  Fondo: 30 Centímetros mínimo.  Asiento: 30 x 60 Centímetros mínimo.  Banco vestuario de madera - con rejilla para calzado - CP - Manutan.es |

1. **REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES.**

NO APLICA

1. **ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.**

NO APLICA.

1. **GARANTÍA COMERCIAL.**

NO APLICA.

1. **PRESTACIONES ACCESORIAS.**

NO APLICA.

1. **TRANSPORTE.**

NO APLICA.

1. **REQUISITOS DEL PROVEEDOR.**

* El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contratar con el estado.
* El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).

1. **LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN.**

**LUGAR:** EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SABADO DE 08:00AM HASTA 11:30 AM.

REFERENCIA: CALLE GARCILAZO S/N, CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

**PLAZO**: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 30 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

1. **RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD.**

**A) RECEPCIÓN:** La recepción de los bienes será a cargo del responsable del almacén y especialista en instalaciones especiales, previa supervisión del residente de obra.

**B) CONFORMIDAD:** El informe de conformidad será emitida por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

1. **FORMA DE PAGO.**

El pago será único en su totalidad, después de realizada la entrega de los bienes, con el V°B° del Supervisor de Obra e informe de Conformidad del Residente de Obra.

1. **RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

1. **PENALIDAD.**

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según **DIRECTIVA Nº01-2019-GRAP/GG.** hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:6

1. **ANEXOS.**

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso Para Proveedores Y Terceros