**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS**

**UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS**

**ACTIVIDAD/TAREA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”**

**META :043-2022**

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

ADQUISICIÓN DE **ELECTRODOMÉSTICOS**

1. **FINALIDAD PÚBLICA**

ADQUISICIÓN DE **ELECTRODOMÉSTICOS** y de esta manera continuar con la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY.

1. **ANTECEDENTES**

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”, tiene la necesidad de brindar enseñanza educativa a los estudiantes de la población de Abancay, que tiene deficiencias debido a la falta de infraestructura y ambientes adecuados para la cantidad estudiantil, el cual se ha planteado mejorar la infraestructura y construir nuevos ambientes de la Institución Educativa, donde se construirá con la alta tecnología para la población directamente beneficiaria para los pobladores de la ciudad de Abancay, debido a que ellos son los directos usuarios de la institución educativa, la población usuaria son las personas que vienen haciendo uso de la infraestructura cuyas edades varían entre 6 años a 16 años de edad, cuyo número de estudiantes varían entre 800 personas.

1. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN**

ADQUISICIÓN DE **ELECTRODOMÉSTICOS** y continuar con las actividades que corresponde a la ejecución física de instalaciones especiales en la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC”.

1. **CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR**

**5.1**. **DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DENOMINACION DEL BIEN.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANT.** | **DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS.** |
| 1 | Refrigeradora 680 L | Unidad | 3 | • Bruto para congelador (litros) 292  • Bruto para conservador (litros) 489  • Neto total (litros) 685  • Neto para congelador (litros) 206  • Neto para conservador (litros) 479  • Dispensador con filtro de agua Sí  • Tipo de pantalla Exterior, HUB LCD  GARANTÍA: 01 AÑO COMO MÍNIMO |
| 2 | Horno microondas | Unidad | 5 | • Programas automáticos de descongelación=Descongelamiento por Peso y Tiempo  • Luz interior=Sí  • Bandeja giratoria=SÍ  • Bloqueo de seguridad=SÍ  • Reloj=Si  • Capacidad (L)=32 o mayor  • Potencia (W)=entre 1500 y 2000  • Niveles de potencia=5 como mínimo  • Panel de control=Digital  • Funciones=Modo Eco. Desodorización  GARANTÍA: 01 AÑO COMO MÍNIMO |
| 3 | Horno rotativo industrial | Unidad | 1 | * Medidas exteriores: 1.0 m largo x 0.75m alto x 0.80m ancho, medidas aproximadas. * Medidas interiores: 0.80m largo x alto 0.60 m x 0.50m ancho. Medidas aproximadas * Exterior e interior en acero inoxidable mate calidad 304-2B * Aislamiento de lana de vidrio. * Cristal templado en la puerta. * Soportes para 4 niveles de rejilla. * Incluye solo 2 rejillas de fierro pintado con pintura electrostática en polvo al horno. * Sistema a gas de Baja presión con quemador. * Temperatura de 0° a 300° C. * Base con ladrillos refractarios y cubierta de acero. * Control con interruptor de iluminación interior y termostato para regular temperatura. * Estructura de soporte de fierro pintado con pintura electrostática en polvo al horno. Altura con estructura: 1.50m * Iluminación Interior * 04 bandejas   GARANTÍA: 01 AÑO COMO MÍNIMO |
| 4 | TV de 49" Incl. Rack | Unidad | 6 | • Procesador QUAD CORE o superior  • Pulgadas 49. Smart  • Frecuencia y Tecnología Frecuencia: 1500 Hz PQI mínimo  • alto Contraste  • Entradas de USB x 2 (USB Grabador)  • Entradas de HDMI x 3  • Incluye rack para su instalación.  GARANTÍA: 01 AÑO COMO MÍNIMO |
| 5 | TV 85 pulgadas | Unidad | 2 | • Procesador QUAD CORE o superior  • Pulgadas 85. Smart  • Frecuencia y Tecnología Frecuencia: 1500 Hz PQI mínimo  • alto Contraste  • Entradas de USB x 2 (USB Grabador)  • Entradas de HDMI x 3  • Incluye rack para su instalación.  GARANTÍA: 01 AÑO COMO MÍNIMO |

**Nota:** Adjuntar fichas técnicas y/o folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o manuales y/u otro documento que demuestre el cumplimiento de las características técnicas solicitadas.

1. **REQUISITOS DEL PROVEEDOR.**

* El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contratar con el estado.
* El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).

**7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:**

**Experiencia del postor en la especialidad.**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 50,000.00 (cincuenta mil con 00/100 nuevos soles), por la contracción de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Se consideran los siguientes bienes iguales o similares a: **COMPUTADORAS Y/O EQUIPOS INFORMÁTICOS Y/O EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y/O PRODUCTOS INFORMÁTICOS EN GENERAL.**

**8. LUGAR DE ENTREGA.**

EL BIEN SE ENTREGARÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N°54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”.** UBICADO EN LA CALLE GARCILASO CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO DE 8:30 A 11.30.

1. **PLAZO DE ENTREGA.**

EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ EN 10 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DE CONTRATO Y/O LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, (SEGÚN FUESE EL CASO).

1. **RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA ADQUISICIÓN**

a). **RECEPCIÓN.**

* La recepción del bien estará a cargo el almacenero de obra y especialista en instalaciones especiales, con V°B° del residente de obra.

b). **CONFORMIDAD.**

* El informe de conformidad será emitido por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

1. **RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

1. **FORMA DE PAGO**

El pago será único, previo al informe de conformidad del bien, con el VISTO BUENO del Supervisor de Obra.

1. **PENALIDADES**

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un máximo equivalente al diez (10%) del monto contractual, calculada de acuerdo a la fórmula planteada en el Art.162 Del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado.

1. **SISTEMA DE CONTRACCIÓN:**

SUMA ALZADA

1. **ANEXOS.**

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso A Obra Para Proveedores Y Terceros.