**ANEXO N°01**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ORGÁNICA/AREA USUARIA.** | **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS** |
| **ACTIVIDAD DEL POI.** | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.” |
| **META O SEC. FUNC:** | 043-2022. |

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**.

ADQUISICIÓN DE **INSUMOS DE FERRETERÍA**

1. **FINALIDAD PUBLICA.**

dotar de **INSUMOS DE FERRETERÍA**, para continuar con la ejecución física de las instalaciones especiales de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY.

1. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.**

**OBJETIVO GENERAL:**

ADQUISICIÓN DE **INSUMOS DE FERRETERÍA**, para continuar con las actividades de ejecución de las instalaciones especiales que corresponde a la ejecución física de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC”.

**OBJETIVO ESPECIFICO:**

ADQUISICIÓN DE **INSUMOS DE FERRETERÍA**, para dotar de estos bienes y poder continuar con las instalaciones especiales de la obra.

1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DENOMINACION DEL BIEN. | UNIDAD | Cantidad | DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS. |
| 01 | PERNO TIRAFON | Unidad | 180 | Alto (Cm): 6.2 Cm  Modelo: Tirafondo 5/16x2 1/2''  Garantía  Por Defecto De Fabricación  Características  Fabricado En Acero De Bajo Contenido De Carbono, Con Acabado Galvanizado, Tipo De Cabeza Hexagonal Para El Ajuste Con Llave Mixta De Boca/Corona, Cuenta Con Tipo De Punta Autorroscate De Rosca Gruesa Que Cubre Total O Parcial La Longitud Del Perno, No Nesecita El Uso De Tuerca Para Su Ajuste.  Material: Acero  Color: Plata  Tipo: Perno |
| 02 | Huacha plana | Unidad | 180 | Alto (Cm): 1.5 Mm  Modelo: Plana 5/16''  Características:  Fabricado En Acero De Bajo Carbono, Con Acabado Galvanizado, Pieza Plana, En Forma De Disco, Con Un Agujero Central, Ejercen Mayor Presión Entre Las Uniones De Tuerca Y Perno.  Material: Acero  Color: Plata  Tipo: Huacha |
| 03 | ADAPTADOR MAGNÉTICO | Unidad | 02 | Características  Accesorio de herramienta eléctrica, tipo adaptador magnético, de alta resistencia y durabilidad, por paquete de 1 unidad  Medidas: 5/16”  Material: Cromo/vanadio  Uso  Ideal para herramientas eléctricas y manuales |
| 04 | VGA KVM Cable with VGA Male to USB/VGA Cable, 1.8M Black | Unidad | 08 | Conector 1: (1) VGA macho, (1) USB-A macho Conector 2: (1) VGA macho Cable KVM USB macho con DB15 macho a cable USB/VGA, 1.8M negro Paquete: PE bag Certificado: UL |
| 05 | Tarugos para tornillo de 5/16x2 1/2'' | Unidad | 280 | Tarugo de madera Tarugos para tornillo de 5/16x2 1/2''  Tarugo de Madera 5/16" Ranurado x 10 unidades | Sodimac Perú |

1. **REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES.**

NO APLICA

1. **ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.**

NO APLICA.

1. **GARANTÍA COMERCIAL.**

NO APLICA.

1. **PRESTACIONES ACCESORIAS.**

NO APLICA.

1. **TRANSPORTE.**

NO APLICA

1. **REQUISITOS DEL PROVEEDOR.**

* El proveedor deberá Contar con su constancia vigente en el Registro Nacional de Proveedores. (R.N.P.).
* El proveedor no deberá tener ningún impedimento para contratar con el estado.

1. **LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION.**

**LUGAR:** EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SÁBADOS DE 08:00AM HASTA 12:00 PM.

**REFERENCIA:** CALLE GARCILAZO S/N CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO, ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

**PLAZO**: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 10 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS HA PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

1. **RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD.**

**A) RECEPCIÓN:** La recepción de los bienes será a cargo del responsable del almacén de la obra y especialista en Instalaciones Especiales, previa supervisión del residente de obra.

**B) CONFORMIDAD:** El informe de conformidad será emitida por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

1. **FORMA DE PAGO.**

El pago será único en su totalidad, después de realizada la entrega de los bienes, con el V°B° del Supervisor de Obra e informe de Conformidad del Residente de Obra.

1. **RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

1. **PENALIDAD.**

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según **DIRECTIVA Nº01-2019-GRAP/GG.** hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

|  |  |
| --- | --- |
| PENALIDAD= | 0.10 x monto. |
| 0.40 x plazo en días calendarios |

1. **ANEXOS.**

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso A Obra Para Proveedores Y Terceros.