**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA PARA COCINA**

**UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS**

**ACTIVIDAD/TAREA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”**

**META :043-2022**

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

ADQUISICIÓN DE **ESTANTERÍA PARA COCINA** PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC”.

1. **FINALIDAD PÚBLICA**

ADQUIRIR **ESTANTERÍA PARA COCINA** y de esta manera continuar con la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY.

1. **ANTECEDENTES**

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”, tiene la necesidad de brindar enseñanza educativa a los estudiantes de la población de Abancay, que tiene deficiencias debido a la falta de infraestructura y ambientes adecuados para la cantidad estudiantil, el cual se ha planteado mejorar la infraestructura y construir nuevos ambientes de la Institución Educativa, donde se construirá con la alta tecnología para la población directamente beneficiaria para los pobladores de la ciudad de Abancay, debido a que ellos son los directos usuarios de la institución educativa, la población usuaria son las personas que vienen haciendo uso de la infraestructura cuyas edades varían entre 6 años a 16 años de edad, cuyo número de estudiantes varían entre 800 personas.

1. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN**

Adquisición de **ESTANTERÍA PARA COCINA** y continuar con las actividades que corresponde a la ejecución física de la parte de arquitectura en la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC”.

1. **CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR**

**5.1**. **DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** |
| 01 | **ESTANTERÍA PARA COCINA** | Unidad | 01 |
| 02 | **ESTANTERÍA PARA COCINA DE COMEDOR** | Unidad | 01 |
| 03 | **PUERTAS BAJAS PARA LABORATORIOS** | Unidad | 01 |

* + 1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** |
| 01 | **ESTANTERÍA PARA COCINA** | UND | 01 | * + - * Fabricado con melamina resistente al agua de 18 mm de espesor de alta densidad, tapacantos gruesos en todas las partes expuestas       * Todos los cantos o bordes serán fileteados con tapacantos de melamina de 3 mm. de espesor, pegado con adhesivo de contacto termo fusible.       * Estructura del mueble en melamina blanca resistente al agua de alta densidad de 18 mm.       * Puertas de melamina de color beige o similar de 18mm resistente al agua de alta densidad.   **ESTANTES ALTOS PARA COCINA:**  **01 estante alto:**  Largo: 150cm  Alto: 60cm  Profundidad: 35cm  01 cajón vertical.  01 cajones horizontales,  01 cajón horizontal con puerta de vidrio grueso mínimo de 08mm.  Mueble De Cocina Alacena 120 X 60 X 30 Vidrio / Rebatible | MercadoLibre  (Imagen referencial)  **01 estante alto:**  Largo: 130cm  Alto: 60cm  Profundidad: 35cm  01 cajón vertical.  01 cajones horizontales,  01 cajón horizontal con puerta de vidrio grueso mínimo de 08mm.  Mueble De Cocina Alacena 120 X 60 X 30 Vidrio / Rebatible | MercadoLibre  (Imagen referencial)  **01 estante alto:**  Largo: 150cm  Alto: 60cm  Profundidad: 35cm  01 cajón vertical.  02 cajón horizontal    (Imagen referencial)  **01 repisa baja de piso:**  Largo: 65cm  Alto: 90cm  Profundidad: 60cm  01 cajón vertical.  02 cajón horizontal  Bajo Cajonero 0,4m Melamina 18mm Promo 6 Cuotas Sin Interes | Cuotas sin  interés  **05 puertas para mesas de cocina de concreto:**  Las puertas deberán de ser de melamina de 18mm resistente al agua de alta densidad.  **Puerta N°01**  Largo: 165cm  Alto: 74cm  03 puertas corredizas   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |   División interior  **Puerta N°02**  Largo: 143cm  Alto: 74cm  03 puertas corredizas   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |   División interior  **Puerta N°03**  Largo: 94cm  Alto: 74cm  02 puertas corredizas   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  |   División interior  **Puerta N°04**  Largo: 63cm  Alto: 74cm  02 puertas corredizas   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  |   División interior  **Puerta N°05**  Largo: 175cm  Alto: 74cm  03 puertas corredizas   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |   División interior |
| 02 | **ESTANTERÍA PARA COCINA DE COMEDOR** | Unidad | 01 | * + - * Fabricado con melamina resistente al agua de 18 mm de espesor de alta densidad, tapacantos gruesos en todas las partes expuestas       * Todos los cantos o bordes serán fileteados con tapacantos de melamina de 3 mm. de espesor, pegado con adhesivo de contacto termo fusible.       * Estructura del mueble en melamina blanca resistente al agua de alta densidad de 18 mm.       * Puertas de melamina de color beige o similar de 18mm resistente al agua de alta densidad.   **ESTANTES ALTOS PARA COCINA:**  **01 estante alto:**  Largo: 190cm  Alto: 60cm  Profundidad: 35cm  01 cajón vertical.  01 cajones horizontales,  01 cajón horizontal con puerta de vidrio grueso mínimo de 08mm.  Mueble De Cocina Alacena 120 X 60 X 30 Vidrio / Rebatible | MercadoLibre  (Imagen referencial)  **01 estante alto:**  Largo: 132cm  Alto: 60cm  Profundidad: 35cm  01 cajón vertical.  01 cajones horizontales,  01 cajón horizontal con puerta de vidrio grueso mínimo de 08mm.  Mueble De Cocina Alacena 120 X 60 X 30 Vidrio / Rebatible | MercadoLibre  (Imagen referencial)  **01 estante alto:**  Largo: 130cm  Alto: 60cm  Profundidad: 35cm  01 cajón vertical.  02 cajón horizontal    (Imagen referencial)  **01 estante alto:**  Largo: 170cm  Alto: 60cm  Profundidad: 35cm  01 cajón vertical.  02 cajón horizontal    (Imagen referencial)  **01 estante alto:**  Largo: 140cm  Alto: 60cm  Profundidad: 35cm  01 cajón vertical.  01 cajones horizontales,  01 cajón horizontal con puerta de vidrio grueso mínimo de 08mm.  Mueble De Cocina Alacena 120 X 60 X 30 Vidrio / Rebatible | MercadoLibre  (Imagen referencial)  **01 repisa baja de piso:**  Largo: 65cm  Alto: 90cm  Profundidad: 60cm  01 cajón vertical.  02 cajón horizontal  Bajo Cajonero 0,4m Melamina 18mm Promo 6 Cuotas Sin Interes | Cuotas sin  interés  **08 puertas para mesas de cocina de concreto:**  Las puertas deberán de ser de melamina de 18mm resistente al agua de alta densidad.  **Puerta N°01**  Largo: 111cm  Alto: 74cm  03 puertas corredizas   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |   División interior  **Puerta N°02**  Largo: 112cm  Alto: 74cm  03 puertas corredizas   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |   División interior  **Puerta N°03**  Largo: 132cm  Alto: 74cm  02 puertas corredizas   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  | |  |  |   División interior  **Puerta N°04**  Largo: 90cm  Alto: 74cm  02 puertas corredizas   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  |   División interior  **Puerta N°05**  Largo: 120cm  Alto: 74cm  03 puertas corredizas   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |   División interior  **Puerta N°06**  Largo: 101cm  Alto: 74cm  03 puertas corredizas   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |   División interior  **Puerta N°07**  Largo: 106cm  Alto: 74cm  03 puertas corredizas   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |   División interior  **Puerta N°08**  Largo: 100cm  Alto: 74cm  03 puertas corredizas   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |   División interior |
| 03 | **PUERTAS BAJAS PARA LABORATORIOS** | Unidad | 01 | * + - * Fabricado con melamina resistente al agua de 18 mm de espesor de alta densidad, tapacantos gruesos en todas las partes expuestas       * Todos los cantos o bordes serán fileteados con tapacantos de melamina de 3 mm. de espesor, pegado con adhesivo de contacto termo fusible.       * Estructura del mueble en melamina blanca resistente al agua de alta densidad de 18 mm.       * Puertas de melamina de color beige o similar de 18mm resistente al agua de alta densidad.   **46 puertas para mesas de laboratorio de concreto:**  Las puertas deberán de ser de melamina de 18mm resistente al agua de alta densidad. Con dos divisiones  **05 puertas:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **100cm** | **100cm** | **100cm** | **100cm** | **100cm** | |  |  |  |  |  |   Ancho: el que arriba se indica  Puertas: 05  Alto: 60cm  02 divisiones por puerta  **07 puertas:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **72cm** | **65cm** | **68cm** | **80cm** | **62cm** | **84cm** | **83cm** | |  |  |  |  |  |  |  |   Ancho: el que arriba se indica  Puertas: 07  Alto: 68cm  02 divisiones por puerta  **07 puertas:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **67cm** | **70cm** | **72cm** | **72cm** | **72cm** | **81cm** | **80cm** | |  |  |  |  |  |  |  |   Ancho: el que arriba se indica  Puertas: 07  Alto: 65cm  02 divisiones por puerta  **04 puertas:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **89cm** | **80cm** | **81cm** | **87cm** | |  |  |  |  |   Ancho: el que arriba se indica  Puertas: 04  Alto: 68cm  02 divisiones por puerta  **01 puertas:**   |  | | --- | | **71cm** | |  |   Ancho: el que arriba se indica  Puertas: 01  Alto: 74cm  02 divisiones por puerta  **11 puertas:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 88cm | 87cm | 92cm | 89cm | 126cm | 110cm | 88cm | 86cm | 82cm | 88cm | 87cm | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Ancho: el que arriba se indica  Puertas: 11  Alto: 85cm  02 divisiones por puerta  **05 puertas:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **84cm** | **78cm** | **79cm** | **77cm** | **85cm** | |  |  |  |  |  |   Ancho: el que arriba se indica  Puertas: 05  Alto: 80cm  02 divisiones por puerta  **04 puertas:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **89cm** | **70cm** | **89cm** | |  |  |  |   Ancho: el que arriba se indica  Puertas: 03  Alto: 69cm  02 divisiones por puerta |

**NOTA:** Adjuntar fichas técnicas y/o folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o manuales y/u otro documento que demuestre el cumplimiento de las características técnicas solicitadas.

* + 1. **CONDICIONES DE OPERACIÓN.**

El proveedor deberá considerar todas las condiciones adecuadas de transporte, operación, carga y descarga de todos los materiales necesarios para la correcta entrega de los materiales.

* + 1. **EMBALAJE Y ROTULADO.**

El proveedor deberá considerar todas las medidas necesarias de un correcto embalaje para el adecuado transporte, de todos los materiales.

* + 1. **REGLAMENTO TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES.**

Características técnicas planteadas se encuentran basadas en la Norma Técnica denominada: “Criterios de Diseño para Mobiliario Educativo de la Educación Básica Regular”.

* + 1. **ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.**

El proveedor deberá contar con todos los materiales y equipos necesarios para transporte y seguros, para el cumplimiento con la entrega de los bienes en Obra y almacenamiento del mismo.

* + 1. **TRANSPORTE Y SEGURO**

El transporte de bienes a entregarse está a cargo del proveedor, hasta la entrega de materiales en Obra.

* + 1. **GARANTÍA COMERCIAL.**

Para los bienes requeridos el contratista deberá otorgar una garantía comercial de un (01) año, por defectos de diseño y/o fabricación, contados a partir de la fecha en que se otorga la conformidad de recepción de los bienes.

El proveedor garantiza que todos los bienes ofertados son nuevos, sin uso e incorporan todas las mejoras recientes en diseño y materiales. El proveedor garantiza, además, que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos atribuibles al diseño, materiales, o proceso de fabricación, que pueda evidenciarse y comprobarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el lugar de destino final.

Para ello el contratista presentará un certificado de garantía, además deberá consignar el correo electrónico para efectos de la notificación durante el periodo de vigencia de la Garantía Comercial, el cual deberá presentar al momento de la recepción de los bienes.

* 1. **REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:**

**Experiencia del postor en la especialidad.**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 150,000.00 (Ciento cincuenta mil 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta y/o suministro de mesas y/o sillas y/o mobiliario escolar y/o y/o mobiliario en metal y polipropileno y/o mobiliario escolar en general.

* 1. **LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:**
     1. **LUGAR ENTREGA:**

EL BIEN SE ENTREGARÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N°54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”.** UBICADO EN LA CALLE GARCILASO CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO DE 8:30 A 11.30.

* + 1. **PLAZO DE ENTREGA:**

EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ EN 20 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

* 1. **OTRAS OBLIGACIONES.**
     1. **OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**
  + Todos los materiales deberán estar en buenas condiciones, bajo responsabilidad del contratista, cualquier desperfecto en los materiales deberá ser reemplazado de manera inmediata.
  + Los costos de reposición debido a materiales defectuosos serán a costo y cuenta del contratista.
  + Si el contratista no cumple con la reposición del material, la entidad podrá deducir del monto a pagar los daños y perjuicios ocasionados al haberse retrasado a consecuencia de la paralización de los trabajos.
    1. **OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.**

La Residencia de Obra hará la entrega del espacio físico para el almacenamiento de los materiales.

* 1. **RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA ADQUISICIÓN**
     1. **RECEPCIÓN.**

La recepción del bien estará a cargo el almacenero de obra y especialista en Arquitectura, con V°B° del residente de obra.

* + 1. **CONFORMIDAD.**

El informe de conformidad será emitido por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

* 1. **FORMA DE PAGO:**

El pago será único, previo al informe de conformidad del bien, con el VISTO BUENO del Supervisor de Obra

Para efectos del pago el contratista deberá de presentar:

* Guía De Remisión
* Comprobante de pago
* Informe de conformidad.

Dicha documentación se debe presentar en la unidad que corresponde, en Gobierno Regional Del Apurímac - Sede Central.

* 1. **RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

* 1. **PENALIDADES**

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un máximo equivalente al diez (10%) del monto contractual, calculada de acuerdo a la fórmula planteada en el Art.162 Del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado.

* 1. **SISTEMA DE CONTRACCIÓN:**

SUMA ALZADA.

* 1. **ANEXOS.**

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso A Obra Para Proveedores Y Terceros.